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Опросный лист на кран мостовой двухбалочный опорный
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	Номер ОЛ
	0
	Грузоподъемность главного подъема, т
	1,0	Высота подъема крюка min (Нп1), м
	6	Пролёт крана (Lпр), м
	28,5
	Грузоподъемность вспомогательного подъема, т
	1,0	Высота подъема крюка min (Нп2), м
	6	Высота от рельса до перекрытия (Нз), мм
	0
	Высота кабины от рельса (Нк), мм
	0	Высота троллейной кабины от рельса (Нm), мм
	0	Высота от пола до рельса (Нр), мм
	0
	Расстояние от оси рельса до кабины (Lк), мм
	0	Расстояние от оси рельса до троллейной кабины (Lm), мм
	0	Расстояние от оси рельса до колонны (Lб), мм
	0
	Высота буфера от рельса (Нб), мм
	0	Группа режима работы крана по ИСО 4301/1
	Легкий (А1-А3)	Температура окр. среды
	0°С...+40°С
	Категория размещения
	У3-Неотапливаемое помещение	Агрессивность среды 
	Неагресивная
	Галерея вдоль моста крана 
	Не требуется

	Тип направляющей подкранового пути
	Квадрат 40х40
	Вид пролетной балки
(при пролете более 12 м)
	Цельная
	Ограничитель грузоподъемности
	☐
	Скорости и система управления 
	главного подъема
	8  м/мин
	Релейно-контакторное управление
	
	Частотное управление
	

	
	вспомогательного подъема
	8  м/мин
	
	
	
	

	
	передвижения тележки
	15  м/мин
	
	
	
	

	
	передвижения крана
	15  м/мин
	
	
	
	

	Управление краном
	Подвесной пульт
	Исполнение крана

	Общепромышленное
	Пожаробезопасное 

	Взрывобезопасное


	
	Класс пожароопасной зоны
	Класс зоны
	Категория смеси
	Группа смеси

	
	---	---	---	---
	[image: C:\Users\TK-10\Desktop\новые опросные листы\1 готовые\Облегченные\ДВУХБАЛОЧНЫЙ С РАЗВЕРНУТОЙ СХЕМОЙ ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКИ туск. (1).jpg]Токоподвод крана
	не требуется
	Данные сущ. открытых троллей (вид А)
	Количество заказываемых кранов, шт.
	1
	
	L пути =0   м
	f= 0
	i=0
	n=0
	e=0
	
	

	Доставка заводом-изготовителем
	☐	Город доставки
	Набережные Челны	Цвет крана
	RAL 1021 (Жёлтый)
	Монтаж заводом-изготовителем
	
	Шеф-монтаж заводом-изготовителем
	
	Монтаж не требуется
	

	Дополнительные требования










	   

	Предприятие Заказчика
	   
	Юр. адрес
	   
	Телефон для обратной связи
	   	E-mail
	   
	Должность, Ф.И.О., подпись
	   	Дата
	01.02.2024
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